{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["服务目录报价","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"服务目录报价","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,1],[3,0,16,0],[3,1,11,1],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,7,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,5,10],[8,4,11,4],[8,5,9,5],[8,6,11,6],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[12,1,16,1],[12,4,16,4],[12,5,16,5],[12,6,16,6],[12,7,16,7],[12,8,16,8],[12,9,16,9],[12,10,16,10],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["网络与终端系统运维服务报价"]
[]
["项目",null,"序号","服务内容 ","维护要求","具体工作量","单位","数量","单价","总价（万）","备注"]
["信息基础设施","网络系统",1,"设备主机硬件及环境保养","定期巡检（季度预防性维护检查）","约90台CISCO接入交换机、约60台H3C接入交换机、60个无线AP（每季度10人日，全年合计40人日）","人日","40（工程师）","0.08万元／人日（工程师）",3.2]
[null,null,2,"设备标识、配线架资料"]
[null,null,3,"系统性能监控维护","定期巡检（季度预防性维护检查）","约90台CISCO接入交换机、约60台H3C接入交换机、60个无线AP（每季度4人日，全年合计16人日）",null,"16（高级工程师）","0.1万元／人日（高级工程师）",1.6]
[null,null,4,"网络系统重部署及调试","突发保障","突发保障按每季度10人日计算，全年40人日",null,"40人日（高级工程师）","0.1万元／人日（高级工程师）",4]
[null,null,5,"网络性能检测与调优","对网络系统整体运行出具统计检测报告,对系统运行提出针对性优化报告","每半年一次,每次4人日",null,"8（资深工程师）","0.2万元／人日（高级工程师）",1.6]
[null,null,6,"用户端网络、布线系统管理维护","响应时间及排除故障时间：\n1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。\n2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。\n3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间   ","网络设备驻场保障驻场保障3人（其中1人7×24小时驻场，2人5×8小时驻场）；\n\n","人年","1人年（7×24小时驻场工程师）","24/人年（5×8小时驻场工程师）",24]
[null,null,7,"系统故障检测及排除",{"$nulls":3},"2人年（5×8小时驻场工程师）","24万/人年（7×24小时驻场工程师）",24]
[{"$nulls":5},"约500用户网络故障管理维护、约400个双绞线配线架，150个光配线架，驻场保障2人5×8小时驻场）",null,"1人年（5×8小时驻场工程师）","12万/人年（5×8小时驻场工程师）",12]
[null,null,8,"策略备份、主机固件软件版本升级更新",null,"每周备份设备配置，主机固件版本出现重大BUG影响系统正常运行时升级(由驻场人员执行)"]
[null,"计算机系统",1,"设备主机硬件及环境保养","响应时间及排除故障时间：\n1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障。\n2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，72小时内排除故障。\n3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间 ","约500用户桌面计算机，打印机和传真机约90台，终端设备\n保障2人5×8小时驻场","人年","2人年（5×8小时驻场工程师）","10万/人年（5×8小时驻场工程师）",20]
[null,null,2,"设备标识"]
[null,null,3,"桌面故障检测及排除"]
[null,null,4,"打印机、传真机故障检测及排除"]
[null,null,5,"计算机配件、耗材管理"]
["合计：",{"$nulls":8},90.4]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,18,0],[1,1,3,1],[1,4,18,4],[4,1,6,1],[7,1,9,1],[10,1,12,1],[13,1,15,1],[16,1,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["视频安防","视频监控",null,"包括线路检查，摄像机镜头调试，云台调试，矩阵调试，硬盘录像机调试，摄像机位置的更换，视频接头检查和操作培训等服务，每60天派专人检测系统运行状况，每半年对整套安防系统进行整理。","1、在委保期内，乙方将免费提供所需的技术服务和定期维修保养，同时提供二十四小时的紧急维修服务。\n2、为保持系统的正常运行，定期的检查保养或易损件有偿更换，包括：提供材料、清理物料及劳务等。\n3、提供维修保养记录书，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日志等记录。\n"]
[]
[]
[null,"视频会议",null,"会议系统委保包括硬件和软件两个部分，硬件部分为线路检查，话筒调试，调音台调试，投影机调试，各切换器调试；软件部分为会议系统操作软件，此部分包恢复。每次重大会议前对整套系统进行检查，会议期间人员现场维护，每60天派专人检测系统运行状况，每半年对整套系统进行整理，并提供人员培训服务。"]
[]
[]
[null,"有线电视",null,"线路故障排查,分支分配器检测,放大器调试和操作培训等服务，每60天派专人检测系统运行状况，每半年对整套安防系统进行整理。"]
[]
[]
[null,"门禁安保",null,"包括线路检查，读卡器调试,电控锁调试,控制单元调试,软件调试与升级,后台数据维护与管理,数据备份和操作培训等服务，每60天派专人检测系统运行状况，每半年对整套安防系统进行整理。"]
[]
[]
[null,"周界安防",null,"包括线路检查，红外对射调试,报警主机调试和操作培训等服务，每60天派专人检测系统运行状况，每半年对整套系统进行整理，并提供人员培训服务。"]
[]
[]
[null,"火灾报警",null,"设备故障记录,前端设备更换(烟感、温感）。"]